**ФильтрННру–Водоочистка**

Г.Н.Новгород, ул.Землячки 76/1, (831) 4-248-988, filternn.ru tr71@mail.ru

Рекомендации при самостоятельном монтаже систем водоочистки.

ВАЖНО:
1) при засыпке загрузки в колонну –

а) трубка внутри колонны (дистрибьютор) заклеивается кусочком скотча, чтобы при засыпании загрузки, туда ничего не попало, по завершении загрузки скотч необходимо убрать.

б) для удобства засыпки загрузки можно использовать воронку (можно изготовить самостоятельно из обрезанной бутылки 19л)

в) мелкий отсев гравия на дне мешка НЕ СЫПАТЬ в колонну (он забивает нижнюю корзину, и вода плохо течет), гравий засыпается только в колонны от 1465, 1665 и выше, в 844, 1054 и 1354 гравий не засыпается.

2) после того, как загрузка засыпана промыть резьбу водой и завернуть управляющий клапан (голову) до упора, сильно, но без фанатизма.

3) блоки питания рекомендуем подключать через хорошее стабилизирующее устройство с блоком бесперебойного питания 220В. В управляющий клапан Clack провод заводится сзади в спец-отверстие, при этом снимается крышка и отстёгивается не плата отдельно, а целиком кронштейн платы. (это лучше сначала увидеть). В клапанах Runxin – штекер располагается снаружи.

4) для умягчителей - при подключении солевых баков - в трубку вставить конусы, с одной стороны конус на голове в клипсе, а с другой конус находиться внутри механизма (в уголке куда трубка вставляется). Распространенная ошибка: трубку засовывают прямо в уголок и конус плющит и клинит внутри, либо конус выпадает внутрь бака при тряске, он белый и его можно не заметить.

5) для монтажа пластин к корпусу ВВ10 или ВВ20 - надо купить "глухари" 8\*30мм по 4шт, в магазинах такие бывает трудно найти - мы берем 8\*40 отрезаем болгаркой 7-9мм и заворачиваем в корпус.  Крепеж в стену - индивидуально у кого какая стена бетон-анкера, кирпич-дюбеля и т.д. Планка должна надежно крепиться к стене.

6) по завершению монтажа – перед пуском воды необходимо, запустить регенерацию автоматического фильтра, чтобы не допустить образования воздушного пузыря и сразу вымыть в канализацию пыль и цветность загрузки, на умягчителях Clack (5 кнопок) – нажать и удерживать кнопку (regen) на Runxin - вторая кнопка слева, на обезжелезивателях (3 кнопки) – одновременно нажать и удерживать стрелки (верх, низ).  После этого пустить воду, опресовать систему.

7) при первой регенерации умягчителей – пропустить вторую стадию регенерации («засолка» 60 минут), нажав кнопку (regen), т.к. будет происходить забор воды из солевого бака которой там нет. Новую смолу необязательно «засаливать», она уже «заряжена».

8) если после этого вода после системы водоочистки  будет не прозрачная – снова запустить регенерацию с пункта 6.

Если прозрачная – тогда всё! Выставляем время на клапане и jткрываем оставшиеся краны подачи чистой воды в коттедж.