**Правила эксплуатации и содержания Аквабеседки (далее - Изделие)**

* Изделие следует устанавливать на ровную бетонированную площадку с подготовленным сливом в центре диаметром 100мм (или желобом от центра с уклоном в сторону отвода воды) на расстоянии не менее одного метра от нагревательных и отопительных приборов. При подъеме Изделия для монтажа и установки используйте штатные рым-болты, входящие в комплект поставки. Рым-болты вкручиваются в подготовленные отверстия в поручне на глубину не менее 60 мм.  
  Изделие – необходимо заземлить!!! Лестницу закрепить. Снаружи и внутри Изделие покрасить пропиткой (сенеж или пенотеск) в цвет, который Вам больше нравится. Покраску надо периодически обновлять раз в год.
* Электрическое подсоединение выполнить влагозащищенной розеткой внутри моторного отсека. Обязательно подключайте питающий провод через «Автомат» не ближе 3м от Изделия. Верхняя кнопка включает гидромассаж, нижняя – фильтр для воды, третья справа - турбонаддув, при подаче питания светодиодная лента будет гореть всегда – это сделано специально! Чтобы Вам было понятно, что Изделие подключено к электричеству. Не оставляйте Изделие под напряжением если не пользуетесь.
* Внимание! Соблюдайте фазировку!

1) На вилке отмечены фаза и ноль.

2) Если отрезаете вилку, то синий - ноль, а коричневый - фаза. Это необходимо, т к пневматические выключатели должны размыкать именно фазу.

3) обязательно делайте - заземление!

* Для заполнения Изделия используйте воду соответствующую СанПину, некачественная вода вызывает потемнения древесины. При первом заполнении необходимо промыть Изделие от опилок и мусора.
* Запрещается разжигать огонь в топке, если Изделие не заполнено водой. Металл «поведет» и деформируется стенка.
* Один раз в 5-10 топок дровами – чистите дымоход, отсоедините крепление трубы и разъедините дымоход, почистить отвод в бочку (желательно чистить наружу).
* Топить печку следует равномерно - у топки нет боковых стенок поэтому заполнять ее нужно дозированно.
* Изделие оснащено турбонаддувом – сначала надо разжечь огонь и только потом включить турбонаддув. При топке с турбонаддувом обязательно плотно закрывайте дверку (иначе дым будет выходить через горловину)
* Необходимо периодически чистить вентилятор турбонаддува (минимум раз в год)
* Запрещается открывать моторный отсек Изделия - если не отключено 220В.
* Не включайте фильтр без воды.
* Включайте фильтр для воды только после того, как вода нагреется до 30 градусов.
* Не выключайте фильтр, пока используете Аквабеседку.
* Вынимайте и сушите картридж после каждого использования.
* Меняйте картридж в фильтре по мере необходимости.
* Раз в год (рекомендуем в октябре) необходимо вскрывать насос и чистить крыльчатку и сливное отверстие от засоров, (по необходимости).
* Пневматические кнопки при перепадах температуры требуют обслуживания – иначе не включается и не отключается насос – для этого необходимо отсоединить и присоединить трубку от насоса в моторном отсеке (чтобы в трубку попал воздух). Или вынуть кнопку пальцами из стенки осторожно потянуть трубку – разъединить и соединить, чтобы воздух попал в трубку. (С 2020 года в трубке прокалываем шилом отверстие – и эта проблема больше не возникала)
* Если понизилась производительность насоса – значит на 99% вероятность, что засорился водозабор и необходимо почистить засасывающую трубу в нижней части Изделия внутри (водозабор находится в стенке Изделия на уровне пола за вертикальными досками в окошке).
* Не включайте гидромассаж без воды, а также до тех пор, пока вода не нагреется до 30 градусов.
* В зимний период: не оставляйте воду в Изделии, сливайте – чтобы предотвратить замерзание.
* В летний период: не оставляйте воду в Изделии более 1 суток – чтобы вода не темнела и не зацвела.
* Не оставляйте маленьких детей одних без присмотра в Изделии.
* С бортиков Изделия не прыгать.
* В случае необходимости можно разобрать и снять деревянные детали. (См. видео на канале Аквабеседка.рф – «Разборка Аквабеседки для помыть почистить»).
* Верхний круг размыкается между дощечками, где виден провод. Вынимается скручиваясь «в баранку».
* В нижней части (вертикальный круг) дощечки так же установлены «в распор» у водозабора - поддеть отверткой доску во внутрь и вынуть, скручивая «в баранку».
* Наклонные доски также размыкаются у провода и можно немного отогнуть поочередно в любом другом месте (заглянуть, почистить, отремонтировать трубопроводы гидромассажа). Чтобы вынуть эту деталь – надо отсоединить шесть резьбовых соединения труб и уже потом только вынуть целиком эту операцию лучше делать в троем.
* Сиденья откидываются вверх (2 и 3 доска) открыв под ними защелку.
* Чтобы снять сидушки целиком – сначала снизу открычиваем светодиодную ленту, затем там же откручиваем саморезы сидушек. (не забудьте ставить маркером отметки – чтобы потом собрать все по местам как было)
* Пол вынимается половинками.
* Чтобы снять внешнюю обшивку – сначала надо снять декоративные ленты из нержавейки и затем отверткой открутить любую доску снаружи.
* С внутренней стороны Изделие необходимо аккуратно чистить с помощью мягкой щетки и обрабатывать средством без ароматизаторов и абразивов (например, сода). Либо использовать специальное средство для чистки древесины.
* Также Изделие рекомендуется дезинфицировать кварцевой лампой или перекисью водорода после каждого слива воды, но если просто периодически оставлять без воды – древесина сама высохнет и, возможно, чистка не понадобится.
* Желательно над Изделием установить навес или зонт (от дождя и солнца – когда Изделие не используется), чтобы продлить срок службы древесины. Укрывать плотно не следует, должна быть циркуляция воздуха.